회사소개서

2021

목 차

❈ 조 직 도

❈ 검사 공정

소  재  지

F  A  X

T  E  L

생 산 품 목

종 업 원 수

자  본  금

설 립 연 도

사업자 등록번호

대  표  자

상  호

회사 소개

	금성 인포텍
	이 휘 인
	경기도 안산시 단원구 고잔동684-5
	123 - 31 - 97592
	2010.02.25
	20천만원
	5명 ( 2021년 03월 기준 )
	WIRE HARNESS ASS“Y ,CABLE ASS"Y,각종 CONNECTOR취급
	070 - 4024 - 8722
	031 - 415 - 8722

품질경영방침

품질경영 시스템의 구축,

KSQ/ISO9001인증획득 한국생산성본부(KPC)

고객만족 달성 및 유지를

위한 품질, 원가, 납기,

생산성 등의 지속적 개선

고객에게 우수한

품질의 제품과

서비스 제공

품질경영방침

조 직 도

대   표

사내생산

자 재

총 무

영 업

품질관리

생 산 부

관 리 부

외 주

제조설비보유현황

품명		WIRE HARNESS			품번	ㅡ
	시험(계측)설비명		수량	구분	구분	용도	설치일자	비고
1	인장력기		1	신규	전용	압착력 시험기	2010-04-30	NTTONIC
2	APPLICATOR		35	신규	전용	TERMINAL HEIGHT측정용	2010-02-28	KM,정남,지영
3	USB 확대경		3	신규	전용	TERMINAL 압착 확인용	2010-05-10	AM413T
4	압착기		7	신규	전용	TERMINAL 압착용	2010-03-10
5	DIGITAL WIRE CUTTING		1	신규	전용	WIRE,CABLE 컷팅용	2010-02-10	KM-704N
6	TUBE CUTTING기		1	신규	전용	수축TUBE 컷팅용	2010-02-10	KM
7	HARNESS TESTER기		3	신규	전용	하네스 검사기 (회로및 오배선,쇼트)	2010-10-10	HT-300
8	LEAD WIRE 탈피기		3	신규	전용	WIRE,CABLE 탈피용	2010-03-10	표준기계,해동기기
9	인두기936		3	신규	전용	SOLDER용	2010-02-10	HAKO
10	디핑기		3	신규	전용	디핑용	2010-02-10
11	풀림기		1	신규	전용	WIRE,CABLE 풀림기	2010-02-10	영림기계
12	디지털측정기		1	신규	전용	치수측정	2010-02-10
13	디지털반자동 압착기		1	신규	전용	압착용	2016-03-10	지영정밀
14	몰딩기		1	신규	전용	몰딩 작업	2010-07-10	대진정밀,삼천유압

		발주서접수	⇨		생산지시	⇨		자재구매		소요시간
		• E-MAIL 또는 FAX로 발주서 접수			• 생산계획수립 생산지시서작성 생산지시			• 발주분에 대한 자재소요량파악 자재구매		당일 ( D + 1 )
							⇩
								생 산		소요시간
								• 생산계획에 따른 생산		3K 기준 7일 ( D + 8 )
							⇩
		납 품	⇦		포 장	⇦		검 사		소요시간
		• 정해진 날짜, 시간,장소에 맞추어 납품			• 승인원상 포장방법에 따른 포장			• 검사 공정도에 따른 검사실시		3K 기준 1일 ( D + 9 )

생산 시스템

생산 공정

순번	공 정 명	공정 도시 기호		사 용 부 품	사 용 설 비	설비수량	일 생산 능력	비 고
		준비 공정	본 공정
1	WIRE/CABLE CUTTING 및 가공	WIRE/CABLE		• WIRE • CABLE	• DIGITAL WIRE CUTTING M/C • CABLE CUTTING M/C	2대
2	TERMINAL 압착 / SOLDER	TERMINAL/ CONNECTOR SOLDER		• TERMINAL • CONNECTOR	• TERMINAL CRIMPING M/C • 인 두 기	7대 (35) 3대		( )는 APPLICATOR
3	HOUSING 조립/ 사 출 성 형	HOUSING / 유압 사출기 가동		• HOUSING • PVC 원료	유압 사출기	2대
4	검사	TESTER기		• TESTER 기	• ELSYS HARNESS TESTER	2대		:반제품 (제품) :가 공

검사 공정

순번	공 정 명	공정 도시 기호		검사설비 치공구/계측기	관 리 / 검 사			비 고
		준비 공정	본 공정		관리기준	관 리 / 검 사 방 법	담당자
1	인장력 검사	인장력검사		• 노기스 • 인장력 TESTER 기	• 승인원 • WIRE별 압착관리	• TERMINAL 압착에 의한 CRIMP HEIGHT를 측정관리 (WIRE별 압착관리) • 승인원 기준 인장력 TEST • 압착시 초/중/후반 압착 검사 실시	검사 담당 관리자
2	외관 검사	외관검사		• 노기스/자	• 승인원	• 생산 제품의 전장 길이를 승인원상 길이와 비교, 이상유무 CHECK • 이물질 . 미성형 검사	검사 담당 관리자
3	도통검사 (JIG)	도통검사		• ELSYS HARNESS TESTER 기	• 승인원	• 승인원상의 PIN CONNECTION 과 비교하여 이상이 없을시 검사 대기 제품의 도통검사 실시	검사 담당 관리자
4	육안검사	육안검사		• 확대경	• 승인원	• 인장력/압착검사 재 실시 • HOUSING의 핀 미삽입유무를 확대경으로 확인 검사 하여 포장	검사 담당 관리자	: 검사 : 공정

품질 현황

2020년

2019년

2018년

2017년

2016년

2020년

2019년

2018년

2017년

2016년

500

400

300

200

100

0

2500

2000

1500

1000

500

0

█ 고객(납품처)공정불량율 (단위 : PPM )

█ 사내공정불량율 (단위 : PPM )

회사 라인 소개

절단 라인

압착 라인

탈피 및 조립 라인

회로 검사 장비

solder 라인

검사 라인

자재 보관라인

몰딩 라인

회사 제품 소개