사 용 설 명 서        M/C-303

⑴ 전원을 켠다.  (에어및전원)

⑵ 타이머 적당하게 시간 타임시간을 준다.  (약 0.5-2초)

⑶ 케이블을  A (좌) 측  칼날에  위치한다.

⑷ 칼날 교환시에는  전원을  차단하고  에어잠금  한 후  교체한다.

⑸ 탈피 길이 조정     (스토퍼를 이용해  탈피길이 조정)

⑹ 발판 S/W는 타이머 작동이 완료될때까지 S/W를 누르고 있는다.